# ID 40044

FB-Fehler: MCV_TRACE. Neubeauftragung während einer Aufzeichnung.
Beschreibung | Über den Funktionsbaustein MCV_TRACE kann der Motion Controller beauftragt werden interne Daten aufzuzeichnen, die Aufzeichnung zu beenden oder die aufgezeichneten Daten in eine Datei zu schreiben. Diese einzelnen Aufträge können nicht zu jeder Zeit unterbrochen werden.

Zeigt der Funktionsbaustein diese Meldung, soll der Motion Controller eine neue Sequenz von Daten aufzeichnen, hat aber die vorherige Aufzeichnung noch nicht abgeschlossen oder ist dabei zuvor aufgezeichnete Daten in eine Datei zu schreiben.

Reaktion | Klasse | - | Der Auftrag zur Aufzeichnung einer neuen Sequenz von Daten wird verworfen.
Abhilfe | Klasse | - | Den Auftrag zur Aufzeichnung von Daten nur dann Starten, wenn am Ausgang "StateString" der Zustand 'IDLE' oder 'TRACE_STOPPED' ausgegeben wird.
Fehlertyp | -