# Anzahl der Achsmaschinendatensätze (P-STUP-00014)

P-STUP-00014 | Anzahl der Achsmaschinendatensätze
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Anzahl der zu interpretierenden Achsmaschinendatensätze und damit die Zahl der im System vorhandenen Achsen bestimmt.
Parameter | zahl_mds
Datentyp | SGN16
Datenbereich | 1 ... 32
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Dieser Parameter wird automatisch in TwinCAT-Systemen gesetzt.