# ID 20377

Unerwartetes M30 oder M02.
Beschreibung | In einem Unterprogramm wird das Ende des Hauptprogramms (M02/M30) eingelesen. Beispiel: Falsch: %L sub1 N10 G91 X10 Y20 Z30

:

N100 M30

%main

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 LL sub1

:

N1000 M30

Richtig:

%L sub1

N10 G91 X10 Y20 Z30

:

N100 M17

%main

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 LL sub1

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | NC-Programm prüfen und ändern. M02/M30 in Unterprogrammen durch M17/M29 ersetzen. Hauptprogramm mit M02/M30 beenden.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.