# Exklusive Programmierung

In der Grundeinstellung darf im NC-Satz immer nur ein Maßsystem angewählt werden. Doppelprogrammierung bzw. Programmierung von G90 und G91 im gleichen NC-Satz ist nicht erlaubt. Die Position von G90/G91 innerhalb des NC-Satzes hat keine Bedeutung.

## Programmierbeispiel

Exklusive Programmierung

:

N10 X10 Y10 (Absolutmaßsystem G90 ist angewählt, Grundeinstellung)

N20 G91 X20 Y20 (Abwahl Absolut- und Anwahl Relativprogrammierung)

N30 X30 G90 Y30 (Abwahl Relativ- und Anwahl Absolutprogrammierung)

:

N100 G90 Z30 G90 (Fehlermeldung: Doppelprogrammierung von G90/G91)

N110 G91 X10 G90 Z30 (Fehlermeldung: Doppelprogrammierung von G90/G91)