# Tool path up to zero pulse during homing simulation (P-AXIS-00161)

P-AXIS-00161 | Tool path up to zero pulse during homing simulation
Description | The parameter defines the tool path up to zero pulse during homing simulation.
Parameter | antr.simu.rpf_weg_bis_nip
Data type | SGN32
Data range | MIN(SGN32) ≤ rpf_weg_bis_nip ≤ MAX(SGN32)
Axis types | T, R, S
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001 °
Default value | 10
drive types. | Simulation
Remarks |