# Variablentyp (P-EXTV-00003)

P-EXTV-00003 | Typ der externen Variable
Beschreibung | Die Kennung gibt den Datentyp der Variable an. Neben elementaren Datentypen (SGN08, …, REAL64) und dem Datentyp STRING kann hier auch ein benutzerdefinierter Variablentyp angegeben werden (P-EXTV-00015).
Parameter | var[i].type
Datentyp | STRING
Datenbereich | BOOLEAN, SGN08, UNS08, SGN16, UNS16, SGN32; UNS32, REAL64, STRING, VSTRING oder benutzerdefiniert
Dimension | ----
Standardwert | UNS32
Anmerkungen | Bei einer automatischen Adressvergabe bestimmt der Parameter implizit die Adresse der nächsten Variablen wobei Rechnerarchitektur und in der Steuerung hinterlegte Alignmentstrategien berücksichtigt werden. Der lesende oder schreibende Zugriff auf eine Variable erfolgt unabhängig von einer manuellen oder automatischen Adressvergabe immer mit dem hinterlegten Typ.