# Starten von NC-Programmen ohne Zurücksetzen der Hauptspindel (P-CHAN-00852)

P-CHAN-00852 | Starten von NC-Programmen ohne Zurücksetzen der Hauptspindel
Beschreibung | Beim Start eines NC-Programms wird die Hauptspindel wieder auf den Wert von P-CHAN-00051 zurückgesetzt. Soll jedoch die Hauptspindel, die im vorhergehenden NC-Programm über den Befehl #MAIN SPINDEL eingestellt wurde, verwendet werden, so kann das durch Setzen dieses Parameters erreicht werden.
Parameter | no_init_prog_start_spdl
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Bei Programmstart wird die konfigurierte Hauptspindel eingetragen. 1: Bei Programmstart bleibt die zuletzt angewählte Hauptspindel.
Dimension | ---
Standardwert | 0
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V3.1.3080.11