# ID 21177

Mantelflaechenbearbeitung in Verbindung mit (A)CS nicht erlaubt.
Beschreibung | Während aktiver kartesischer Transformation (#CS ON bzw. #ACS ON) soll eine Mantelflächenbearbeitung (#CYL) angewählt werden.
Reaktion | Klasse | 1 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Abwahl der kartesischen Transformation (#CS OFF bzw. #ACS OFF) bevor die Mantelflächenbearbeitung angewählt wird.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.