# ID 120131

Eckabstand zu klein.
Beschreibung | Bei der Parametrierung des Polynomüberschleifens (#CONTOUR MODE[]) ist der programmierte Wert für den Eckenabstand (Schlüsselworte PRE_DIST, POS_DIST) kleiner als der zulässige Minimalwert. Weitere Informationen siehe [PROG// Kapitel: Polynomüberschleifen].
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Eckabstand größer als Minimalwert programmieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Aktueller Eckenabstand.
%2: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Minimal zulässiger Eckenabstand.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.