# Festlegen der Art der aufgezeichneten Ereignisse (P-CHAN-00652)

P-CHAN-00652 | Festlegen der Art der aufgezeichneten Ereignisse
Beschreibung | Die CNC bietet die Möglichkeit, Ereignisse in einem History-Speicher abzulegen (Logging-Einträge). Der Parameter ermöglicht die anwenderspezifische Definition der aufzuzeichnenden Logging-Einträge der CNC. Je nach Fehlersuche oder Analyseanforderung kann das Aufzeichnen der Ereignisse gefiltert werden, um die Anzahl der aufzuzeichnenden / zu analysierenden Einträge vorab schon zu reduzieren.
Parameter | configuration.interpolator.log_level
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ... MAX(UNS32)
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V2.11.2040.04 ; V2.11.2810.02 ; V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10