# Radiusabhängige Dynamikgewichtung

Bei bestimmten Technologien (z.B. 'Laserbearbeitung') ist es zur optimalen Konturbearbeitung erforderlich, die Dynamikgrenzwerte (Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck) bei Zirkularbewegungen abhängig vom Kreisradius zu begrenzen.

## Hinweis

Eine im NC Programm programmierte Gewichtung über G130..G133 wirkt additiv zur radiusabhängigen Dynamikgewichtung!

## Weiterführende Informationen

- Aktivierung der Dynamikgewichtung (P-CHAN-00230)
- Tabelle der Dynamikgewichtung (curve_dynamic_weighting[i].*)
- Tabellenbeispiel