# ID 21751

Ungültige Definition für 3D-Kreis.
Beschreibung | Für die eindeutige Definition eines 3D-Kreises sind Start-, Zwischen und Endpunkt erforderlich. Damit ein 3D-Kreis berechnet werden kann, müssen diese 3 Punkte bestimmte Bedingungen erfüllen. Die Punkte dürfen z.B. nicht

- identisch sein oder
- auf einer Geraden liegen

Reaktion | Klasse | 1 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Bei Fehlerwert 1 Punkte so programmieren (nicht identisch, nicht kolinear), dass unter Berücksichtigung der Rechentoleranz ein 3D-Kreis gefahren werden kann.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Wert für die Fehlerursache: 1: Start-, Zwischen und Endpunkt sind identisch bzw. liegen auf einer Geraden (Kolinear). Für die Feststellung der Kolinearität wird eine interne Rechentoleranz verwendet, daher dürfen die 3 Punkte nicht beliebig nahe auf einer Geraden liegen.

2: Interner Berechnungsfehler (negative Wurzel). Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten

Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.