# Wertebereich der Variablen 'Dimension' der zusätzlichen Fehlerinformation

Konstante | Wert | Einheit | Beschreibung
HLI_NO_DIMENSION | -1 | - | Es handelt sich nicht um eine Dimensionsangabe
HLI_DIM_DIMENSIONSLOS | 0 | - | Ohne Dimension
HLI_DIM_POSITION | 1 | 10-4 mm bzw. 10-4 ° | Position
HLI_DIM_GESCHWINDIGKEIT | 2 | 10-3 mm/s bzw. 10-3 ° | Geschwindigkeit
HLI_DIM_BESCHLEUNIGUNG | 3 | 1 mm/s2 bzw. 1 °/s2 | Beschleunigung
HLI_DIM_RUCK | 4 | 1 mm/s3 bzw. 1 °/s3 | Ruck
HLI_DIM_ZEIT | 5 | 1 µs | Zeit
HLI_DIM_PROZENT | 6 | 0,1 % | Prozent
HLI_DIM_ADRESSE | 7 | - | Adresse
HLI_DIM_INKREMENTE | 8 | Inkremente | Weginkremente
HLI_DIM_UMDR_VORSCHUB | 9 | 10-4 mm/U | Umdrehungsvorschub
HLI_DIM_V_SCHNITT | 10 | 10-3 mm/s | Schnittgeschwindigkeit
HLI_DIM_WEG_AUFLOESUNG | 11 | Inkremente/10-3 mm | Wegauflösung
HLI_DIM_INKR_UMDREHUNG | 12 | Inkremente/U | Inkremente pro Umdrehung
HLI_DIM_BYTE | 13 | - | Anzahl von Bytes
HLI_DIM_PROPORTIONAL_GAIN | 14 | 0.01/s | Proportionalverstärkung
HLI_DIM_FREQUENCY | 15 | Hz | Frequenz
HLI_DIM_LOAD | 16 | 1 kg bzw. 1 kg*m2 | Motorlast
HLI_DIM_POSITION_HIGH_RES | 17 | 10-8 mm bzw. 10-8 ° | Position, hohe Auflösung
HLI_DIM_INKREMENTE_HIGH_RES | 18 | 10-4 Inkremente | Inkrement, hohe Auflösung

Zurück zur Beschreibung der Variable dimension.