# ID 20097

Variable lesen nicht erlaubt.
Beschreibung | Von der CNC wird lesend auf eine externe Variable zugegriffen, obwohl das Zugriffsrecht nur einen Schreibzugriff erlaubt. Die Schreib/Leserechte werden in der Liste der externen Variablen [EXTV] mit dem Element "var[...].access_rights" festgelegt.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | In der Liste der externen Variablen [EXTV] für die entsprechende Variable die Zugriffsrechte anpassen und Hochlauf wiederholen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.