# ID 20436

Kanalparameter: Wert fuer relative Mittelpunktsverschiebung wurde nicht korrekt belegt.
Beschreibung | Im Hochlauf wird bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass die relative Mittelpunktsverschiebung P-CHAN-00060 mit Null belegt ist.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall die relative Mittelpunktsverschiebung P-CHAN-00060 mit 50 belegt und der Hochlauf fortgesetzt. P-CHAN-00060 muss mit einem Wert ungleich Null belegt sein.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert[-]
%2: | Korrigierter Wert[-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.