# ID 22136

Ungültiger Filtertyp für die Abstandsregelung programmiert.
Beschreibung | Bei der Filterung der Sensorwerte für die Abstandsregelung wurde im NC-Programm ein ungültiger Filtertyp programmiert. Weitere Informationen zur Programmierung der Abstandregelung in [FCT-M3// Programmierung]
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des Filtertyps im NC-Programm.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.