# ID 50945

Beim Start der APPROACH-Definition darf kein Koordinatensystem aktiv sein.
Beschreibung | Bei der Definition der APPROACH-Geometrie darf im ESCAPE-Kanal vor dem NC-Befehl #OPTIONAL EXECUTION ON [APPROACH] kein Koordinatensystem programmiert werden. Um ein Koordinatensystem im APPROACH zu verwenden kann dies direkt nach #OPTIONAL EXECUTION ON [APPROACH] programmiert werden.
Reaktion | Klasse | 7 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 2 | Abwählen der Koordinatensysteme mit zum Beispiel #CS DEL ALL vor #OPTIONAL EXECUTION ON [APPROACH] im ESCAPE-Kanal.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Stacknummer des aktiven Koordinatensystems.
Fehlertyp | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. -