# Axis group designation (P-CHAN-00005)

P-CHAN-00005 | Name of the axis group in the NC channel
Description | This element defines the designation of the axis groups in the channel. This is a string.
Parameter | gruppe[i].bezeichnung
Data type | STRING
Data range | Maximum 16 characters (length of axis group designation, application-specific)
Dimension | ----
Default value | *
Remarks | Parameterisation example: The axis group [0] receives the designation GRUPPE_1. gruppe[0].bezeichnung GRUPPE_1 * Note: The default value of variables is a blank string.