# ID 50543

Maximal zulässige diskrete Zustellung des Radius überschreitet Limit.
Beschreibung | Die diskrete Zustellung des Radius über die SPS überschreitet den zulässigen Wertebereich. Die maximale Zustellung wird über den Parameter P-TOOL-00031 festgelegt.
Reaktion | Klasse | 1 | Die Zustellung wird begrenzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Reduzierung der diskreten Zustellung des Radius
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Parametrierte maximale Zustellung P-TOOL-00031
%4: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.