# ID 294037

DSE-Watchdog-Fehler.
Beschreibung | Es wurde eine Überschreitung der zulässigen Rechenzeit festgestellt.
Reaktion | Klasse | 7 | Bahntreuer Stop. Verriegelung aller aktiven Kommandos.
Abhilfe | Klasse | 6 | Fehler beseitigen. Rücksetzen des Fehlers an der DSE.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der Achse.
%3: | NC-Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.