# Typ 11: Fehlermeldungen aus dem Lageregler

Treten im Lageregler Fehler auf, wird über die zusätzlichen Parameter der Bezug zum NC-Programm hergestellt.

Diese Fehlermeldungen enthalten folgende zusätzliche Diagnosedaten:

Datenformat | Element | enthält
UNS16 | log_pfad_nr | logische Pfadnummer
PROG_NAME | prog_name | Programmname
FILE_NAME | file_name | Dateiname
UNS32 | satz_nr | NC-Satznummer

Verwendungsbeispiel:

- Schleppabstandsfehler
- Fehlendes Messsignal