# Parameter

Folgende Parameter sind für den Zyklusaufruf erforderlich:

Zyklusparameter | Beschreibung
@P50 | X-Koordinate Punkt 1
@P51 | X-Koordinate Punkt 2
@P52 | X-Koordinate Punkt 3
@P53 (optional) | X-Koordinate Punkt 4
@P54 (optional) | X-Koordinate Punkt 5
@P55 (optional) | X-Koordinate Punkt 6
@P56 (optional) | X-Koordinate Punkt 7
@P57 (optional) | X-Koordinate Punkt 8
@P58 (optional) | X-Koordinate Punkt 9
@P59 (optional) | X-Koordinate Punkt 10
@P60 | Y-Koordinate Punkt 1
@P61 | Y-Koordinate Punkt 2
@P62 | Y-Koordinate Punkt 3
@P63 (optional) | Y-Koordinate Punkt 4
@P64 (optional) | Y-Koordinate Punkt 5
@P65 (optional) | Y-Koordinate Punkt 6
@P66 (optional) | Y-Koordinate Punkt 7
@P67 (optional) | Y-Koordinate Punkt 8
@P68 (optional) | Y-Koordinate Punkt 9
@P69 (optional) | Y-Koordinate Punkt 10
@P70 | Z-Koordinate Punkt 1
@P71 | Z-Koordinate Punkt 2
@P72 | Z-Koordinate Punkt 3
@P73 (optional) | Z-Koordinate Punkt 4
@P74 (optional) | Z-Koordinate Punkt 5
@P75 (optional) | Z-Koordinate Punkt 6
@P76 (optional) | Z-Koordinate Punkt 7
@P77 (optional) | Z-Koordinate Punkt 8
@P78 (optional) | Z-Koordinate Punkt 9
@P79 (optional) | Z-Koordinate Punkt 10