# Maximale Hebelarmlänge (P-TOOL-00109)

P-TOOL-00109 | Maximale Hebelarmlänge
Beschreibung | Maximale Hebelarmlänge der am (rotatorischen) Linkpoint angebrachten grafischen Objekte. Diese dient zur Segmentierung bei rotatorischen Achsen.
Parameter | wz[i].linkpoint_data.arm_len
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) < arm_len < MAX(SGN32)
Dimension | 0.1µm bzw. 0.0001Inch
Standardwert | 0
Anmerkungen |