# ID 21894

Winkelprogrammierung mit gegebener Koordinate nicht moeglich.
Beschreibung | Die programmierte Endposition kann mit dem angegebenen Winkel und der gegebenen Koordinate nicht erreicht werden. Fehlerhaftes Beispiel: N100 G17 X10 Y10 (SP - Startposition) N110 #ANG=45 X5 Korrigiertes Beispiel unter beibehalten des angegebenen Winkels:

N100 G17 X10 Y10
N110 #ANG=45 X15 (Position korrigiert)

| Alternativ kann auch der programmierte Winkel geändert werden, um die Position zu erreichen: N100 G17 X10 Y10 N110 Winkelprogrammierung mit gegebener Koordinate nicht möglich.=225 X5 X5 (Winkel korrigiert)
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und modifizieren des Konturzugs im NC-Programm.

- Position oder
- Winkel

korrigieren

Parameter | %1: | Startwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Startpunkt der Bewegung
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Programmierter Winkel
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Programmierte Achskoordinate.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.