# Korrekturwerte für die Slaveachse (P-COMP-00007)

P-COMP-00007 | Korrekturwerte für die Slaveachse
Beschreibung | Mit dem Parameter werden die relativen Korrekturwerte für die Slaveachse an den Stützpunkten 'i' definiert.
Parameter | kw.crosscomp.table[i].correction
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ correction < MAX(SGN32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente
Standardwert | 0
Anmerkungen |