# Dämpfung Achssimulation Nenner (P-AXIS-00050)

P-AXIS-00050 | Dämpfung der Achssimulation (Nenner)
Beschreibung | Der Parameter definiert die Dämpfung der Achssimulation(Nenner). Achsdämpfung = P-AXIS-00051 / P-AXIS-00050
Parameter | antr.simu.daempfung_n
Datentyp | UNS32
Datenbereich | MAX(UNS32) ≥ daempfung_n ≥
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 10
Antriebstypen | Simulation
Anmerkungen | Die Dämpfung = P-AXIS-00051 /P-AXIS-00050 muss < 1 sein, sonst wird die Warnung ERR-80044 ausgegeben und die Dämpfung auf 0,999 begrenzt.