# Übersicht

ID | Parameter | Beschreibung
P-AXIS-00789 | lr_param.crosstalk | Aktivierung der Nickkompensation

ID | Parameter | Beschreibung
P-COMP-00063 | kw.crosstalk.master_ax_nr | Log. Achsnummer Masterachse
P-COMP -00064 | kw.crosstalk.n_cycles | Anzahl der Zyklen für 'weiches Schalten'
P-COMP -00065 | kw.crosstalk.last_index | Letzter Index der Korrekturwerttabelle
P-COMP -00066 | kw.crosstalk.acceleration | Beschleunigungen der Masterachse
P-COMP -00067 | kw.crosstalk.correction | Korrekturwerte für die Slaveachse
P-COMP-00073 | kw.crosstalk.manual_activation | Manuelles Einschalten