# ID 21372

Unbekannte oder unzulässige logische Achsnummer programmiert.
Beschreibung | Die in einem NC-Befehl (z.B. #IDENT , #DRIVE, S[MC_GearIn...], #SCENE, Achstauschbefehle) programmierte logische Achsnummer konnte keiner im NC-Kanal konfigurierten oder im System vorhandenen Achsen zugeordnet werden.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Nur Achsen, die im System vorhanden sind, dürfen auch über ihre logischen Achsnummern programmiert werden.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
%2: | Unterer Grenzwert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.