# ID 120169

Programmierte Maximaldrehzahl ist kleiner oder gleich 0.
Beschreibung | Bei der Drehfunktion Konstante Schnittgeschwindigkeit (G96) kann die zulässige Maximaldrehzahl für die Spindel zusätzlich über den Befehl G196 begrenzt werden. Der programmierte Wert nach G196 muss größer als 0 sein. Weitere Informationen zu Drehfunktionen siehe [PROG// Kapitel: Drehfunktionen].
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Maximaldrehzahl größer als 0 programmieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.