# ID 70485

Die Volumetrische Kompensation kann nicht aktualisiert werden, da sie momentan schon aktualisiert wird.
Beschreibung | Dieser Fehler kann auftreten, wenn gleichzeitig aus zwei verschiedenen Kanälen heraus versucht wird, eine Volumetrische Kompensation zu aktualisieren.
Reaktion | Klasse | 3 | Der zweite Aktualisierungsauftrag wird abgebrochen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Neuanordnung der beiden Aktualisierungsaufträge
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.