# Beispiel: Konfigurierung und Programmierung einer PLC-Spindel

Initialisierung in der Achsparameterliste

achs_typ 0x00004 Spindel

achs_mode 0x40000 Extern kontrollierte
Spindel

antr_typ 0x00004 Simulation

Initialisierung in der Kanalparameterliste

spdl_anzahl 1

main_spindle_ax_nr 1

main_spindle_name S

spindel[0].bezeichnung S1

spindel[0].log_achs_nr 1

## Hinweis

Die Programmierung von NC-und PLC-Spindeln unterscheidet sich nicht.

## Programmierbeispiel

Konfigurierung und Programmierung einer PLC-Spindel

DIN Syntax:

N10 M03 S1000

N20 Z0

N30 M04 S1000

N40 Z100

N50 M05

N60 M19 S200 S.POS100

M30

Achsspezifische Syntax:

N10 S[M03 REV1000]

N20 Z0

N30 S[M04 REV1000]

N40 Z100

N50 S[M05]

N60 S[M19 REV200 POS100]

M30