# ID 13286

Eintauchtiefe z @P7 ist nicht bzw. fehlerhaft definiert.
Beschreibung | Die Eintauchtiefe in Z ist nicht bzw. fehlerhaft definiert. Sie muss größer Null sein.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm