# ID 44010

FB-Fehler: MC_AbortTrigger. Obwohl ein Auftrag aktiv ist, wurde der FB nochmals beauftragt.
Beschreibung | Es handelt sich hierbei um einen Fehler einer Instanz des MC_AbortTrigger. Der FB wurde beauftragt und setzt noch im gleichen SPS-Takt den Ausgang „Error“ auf TRUE und zeigt am Ausgang „ErrorID“ diese Fehlermeldung, weil über diesen FB der Abbruch eines Messvorgangs beauftragt wurde, bevor der FB die Quittierung für einen zuvor beauftragten Abbruch eines Messvorgangs erhalten hat.
Reaktion | Klasse | - | Der Auftrag wird vom FB verworfen und nicht an den Motion Controller weitergeleitet.
Abhilfe | Klasse | - | Es muss verhindert werden, dass der Abbruch eines Messvorgangs beauftragt wird, bevor die Quittierung für einen bereits abgesetzen Abbruch eines Messvorgangs erfolgte.
Fehlertyp | -