# ID 110273

Invalid value for P-AXIS-00092, value will be corrected.
Description | The number of increments per revolution is specified as 0.
Response | Class | 1 | Parameter is set to 1.
Solution | Class | 1 | Set correct parameter.
Parameter | %1: | Logical axis number [-]
see P-AXIS-00016
%2: | Incorrect value [increment/revolution]
see P-AXIS-00092
%3: | Corrected value [increment/revolution]
Error type | 2, Error message on data transfer of parameter lists to controller.