# ID 120254

Zirkularsaetze bei aktiver Spline-Interpolation nicht erlaubt.
Beschreibung | Abhängig von gewählten Splinetyp sind nur bestimmte programmierte Wegbedingungen zulässig. Zum Beispiel sind bei aktiver B-Spline Interpolation nur Linearsätze G00 und G01 zulässig. Weitere Informationen zur Spline Funktion siehe [PROG// Kapitel: B-Spline-Interpolation].
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Entweder Akima-Splinetyp verwenden oder keine Zirkularsätze programmieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.