# Übernahme der Werkzeugdynamikdaten (GET_DYNAMIC_DATA/ DEFAULT_DYNAMIC_DATA)

## Versionshinweis

Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig.

Die Werkzeugdynamikdaten (Minimale-/Maximale Drehzahl, Max. Beschleunigung) werden nach der Programmierung eines neuen Werkzeuges (D-Wort, #TOOL DATA) automatisch beim Übergang der Spindel vom Stillstand in die Interpolation wirksam. Die Übernahme und Berücksichtigung geänderter Werkzeugdynamikdaten bei drehender Spindel erfolgt durch den spindelspezifischen Befehl "GET_DYNAMIC_DATA".

Durch den Befehl "DEFAULT_DYNAMIC_DATA" kann bei stehender Spindel wieder auf werkzeugunabhängige Standarddynamikdaten zurückgeschaltet werden. Die aktuell eingestellte Getriebestufe (P-TOOL-00016/P-TOOL-00017) wird dabei nicht geändert.

Diese Befehle dürfen nicht gleichzeitig und nicht in Kombination mit anderen spindelspezifischen Befehlen verwendet werden.

## Programmierbeispiel

Übernahme der Werkzeugdynamikdaten

N10 T1 D1 ;Bereitstellen von WZ-Dynamikdaten in den

;WZ-Daten

N15 M6 ;Einwechseln von Werkzeug 1

N20 S[M3 REV2002] ;S dreht mit 2000 U/min und WZ-Dynamikdaten

;aus D1

N25 X100 Y100 ;Verfahrsatz mit WZ-Dynamikdaten D1

N30 T99 D99 ;Bereitstellen neuer WZ-Dynamikdaten in den

;WZ-Daten bei drehender Spindel (N20)

N35 X200 Y150 ;Verfahrsatz mit WZ-Dynamikdaten D1

N40 S[GET_DYNAMIC_DATA] ;Übernahme WZ-Dynamikdaten D99

N45 X150 Y200 ;Verfahrsatz mit WZ-Dynamikdaten D99

N50 X50 Y50 ;Verfahrsatz mit WZ-Dynamikdaten D99

N60 S[M05] Z100 ;Spindel stop

N70 S[DEFAULT_DYNAMIC_DATA] ;Auf Standard-Dynamikdaten setzen

N99 M30 ;Programmende