# ID 21905

Der Konturzug mit gegebenen Winkeln und Endposition nicht moeglich.
Beschreibung | Ein aus 2 Sätzen bestehender Konturzug wurde programmiert. Die programmierte Endposition des Konturzugs passt nicht zu den angegebenen Winkeln. Fehlerhaftes Beispiel: N250 G18 G01 Z10 X5 (SP - Startpunkt) N260 #ANG=30
N270 #ANG=120 G01 Z-10 X10 (EP1 - Endposition)

Korrigiertes Beispiel:

N250 G18 G01 Z10 X5 (SP - Startpunkt)
N260 #ANG=30
N270 #ANG=120 G01 Z5 X20 (EP2)

In nachfolgender Skizze wird der zulässige Bereich der Endposition für die beiden gegebenen Winkel veranschaulicht.

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und modifizieren des Konturzugs im NC-Programm. Korrektur der Endposition des Konturzugs oder Korrektur der Winkel
Parameter | %1: | Startwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Startpunkt des Konturzugs
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Programmierter Winkel des ersten Satzes
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Programmierter Winkel des zweiten Satzes
%4: | Endwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Falsch platzierte Endposition des Konturzugs
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.