# ID 70449

Feature-Bit gesetzt aber P-0-4077 nicht konfiguriert.
Beschreibung | Das zum Feature-Bit gehörende Prozessdatum P-0-4077 wurde nicht in den zyklischen Prozessdaten konfiguriert.
Reaktion | Klasse | 5 | Ausgabe einer Fehlermeldung, Stopp der Achse, Fehler ist nicht rücksetzbar.
Abhilfe | Klasse | 7 | Entweder P-0-4077 in den zyklischen Prozessdaten konfigurieren, oder das Feature-Bit zurücksetzen. Neustart der Steuerung.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp P-AXIS-00020
%3: | Aktueller Wert [-]
Wert des Feature-Bits
%4: | Aktueller Wert [-]
Statusbitleiste des beauftragten konfigurierten zyklischen Telegramms.
Fehlertyp | -