# Normierung der Geschwindigkeit Zähler (P-AXIS-00206)

P-AXIS-00206 | Normierung der Sollgeschwindigkeit (Zähler)
Beschreibung | Die Definition des Umrechnungsfaktors der Sollgeschwindigkeit ins Antriebsformat erfolgt durch Angabe des an den Antrieb ausgegebenen Wertes sowie der zugehörigen Wegstrecke, die in der in P-AXIS-00207 angegebenen Zeit zurückgelegt wird. Mit diesem Parameter wird der Zähler des Umrechnungsfaktors angegeben. (P-AXIS-00205 ist der Nenner)
Der Faktor gibt die Anzahl der ausgegebenen Geschwindigkeitsinkremente an.

Parameter | antr.v_reso_num
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ v_reso_num ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: Inkremente | R,S: Inkremente
Standardwert | 1
Antriebstypen | Alle Antriebstypen
Anmerkungen |