# ID 70622

Masterachse für Nickkompensation nicht vorhanden.
Beschreibung | Die angegebene Masterachse (P-COMP-00063) für die Nickkompensation ist nicht vorhanden.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der betroffenen Achse
Abhilfe | Klasse | 7 | Eine gültige logische Achsnummer angeben siehe P-COMP-00063
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse siehe P-AXIS-00016
%2: | Logische Achsnummer [-]
Angegebene, logische Achsnummer der Masterachse, die nicht vorhanden ist. (siehe P-COMP-00063)
%3: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der betroffenen Achse siehe P-AXIS-00020
%4: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm, bei der der Fehler auftrat.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.