# Einleitung

Mit Hilfe des Zyklus für die High Speed Settings kann das Maschinenverhalten über Kanalparameter allgemein eingestellt werden. Dadurch wird es möglich, maschinenspezifisch auf die Oberflächengüte, Geschwindigkeit und Genauigkeit Einfluss zu nehmen.

## Hinweis

Zyklen sind eine lizenzpflichtige Zusatzoption.

## Aufgabe

Durch maschinenspezifische Vorgaben von Toleranzen für:

- das Schruppen
- das Vorschlichten
- das Schlichten

wird durch die High Speed Setting Zyklen das Bearbeitungsverhalten der Maschine eingestellt. Der Anwender kann durch den Zyklus den entsprechenden Bearbeitungszustand anwählen und so Einfluss auf das Maschinenverhalten nehmen.

## Hinweis zur Lizenzierung

Bitte beachten Sie, dass die Zyklen lizenzpflichtige Zusatzoptionen sind.