# ID 292060

Koppelkinematik: Nicht unterstützte Teilkinematik.
Beschreibung | Eine konfigurierte Teilkinematik wird nicht von der Koppelkinematik unterstützt.
Reaktion | Klasse | - | Abhängig davon in welchem Modul der Fehler auftritt:

- Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
- Bewegungsstopp der Achsen.

Abhilfe | Klasse | - | Konfiguration einer unterstützten Teilkinematik. Eine Liste der unterstützten Kinematiken findet sich in der mitgelieferten Dokumentation
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Kinematik ID der nicht unterstützten Kinematik
%2: | Fehlerhafter Wert[-]
Interne Kennung der Fehlerursache (nur für Diagnose durch Experten)
Fehlertyp | -