# ID 120683

Maximal erlaubte Bahngeschwindigkeit in Synchronbereich zu klein.
Beschreibung | Es kann aufgrund geometrischer Bedingungen nicht mit der erforderlichen Geschwindigkeit zur synchronen Bearbeitung innerhalb Synchronisationsbereich gefahren werden.
Reaktion | Klasse | 2 |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen Sie die Stetigkeit Ihrer Programmierung, verwenden Sie ggf. Glättungsverfahren um Unstetigkeiten zu korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.