# Programmierbeispiel

Mittelpunkt eines Lochkreises

T1 D1

M6

G53

G00 X0 Y0 Z5

L CYCLE [NAME=SysMeasWcs31.ecy \

@P2 = 30 \

@P7 = 54 \

@P9 = 0 \

@P10 = 0 \

@P14 = 360 \

@P16 = 0 \

@P22 = -15 \

@P29 = 50 \

@P30 = 10 \

@P33 = 10 \

]

;(Alternative)

;L CYCLE [NAME=SysMeasWcs31.ecy \

;@P2 = 30 \

;@P7 = 54 \

;@P9 = 0 \

;@P10 = 0 \

;@P14 = 360 \

;@P15 = 36 \

;@P16 = 0 \

;@P22 = -15 \

;@P29 = 50 \

;@P33 = 10 \

;]

M30

Ein weiteres Beispiel zur Handhabung der SysMeasWcs-Zyklen ist im Übersichtskapitel im Unterpunkt Programmierung zu finden.