# ID 120512

Abstand zweier auf Kollisions ueberwachten Koerper unterschreitet Warnschwelle.
Beschreibung | Beim Verfahren der Achsen liegt der Abstand von zwei überwachten Körpern unterhalb des vorgegebenen Mindestabstands. Der Mindestabtand wurde bei der Definition der Kollisionspaare über #COLL DEF[PAIR<nam> ... WARNING<distance>] festgelegt.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung
Abhilfe | Klasse | 1 | Verfahrbewegung anpassen oder. Grenze für Warnung erhöhen
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Name des ersten überwachten Körpers
%2: | Aktueller Wert [-]
Name des zweiten überwachten Körpers
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Aktueller Abstand der beiden Körper
%4: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Vorgegebener Grennzwert für Ausgabe einer Warnung
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.