# ID 90133

Die Koordinate des korrigierten Mittelpunktes ist außerhalb des zulässigen Bereichs.
Beschreibung | In der WRK werden Koordinaten der äquidistanten Bahn berechnet. Der Fehler tritt auf wenn eine Koordinate des korrigierten Mittelpunkts eines Zirkularsatzes das zulässige Datenformat überschreitet.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Überprüfung und modifizieren des NC-Programms
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Berechnete Koordinate
%2: | Unterer Grenzwert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
%4: | Satznummer [-]
Zugehörige Satz-Nr. im NC-Programm
%5: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achs-Nr
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.