# G function numbers (P-CHAN-00063)

P-CHAN-00063 | Default G function numbers at program start
Description | This element defines the default G function for the G function groups.
Parameter | prog_start.g_gruppe[i].nr
Data type | SGN16
Data range | -1 ≤ nr ≤ MAX(SGN16)
Dimension | ----
Default value | -1
Remarks | Group | Permissible default G functions
g_gruppe[0].nr | 0, 1, 2, 3, 4 (G00, G01, G02, G03, G04)
g_gruppe[4].nr | 17, 18, 19 (G17, G18, G19)
g_gruppe[6].nr | 25, 26 (G25, G26)
g_gruppe[8].nr | 51, 52 (G51, G52)
g_gruppe[12].nr | 70, 71 (G70, G71)
g_gruppe[14].nr | 90, 91 (G90, G91)
g_gruppe[21].nr | 135, 137 (G135, G137)
g_gruppe[22].nr | 138, 139, 237 - 239 (236) (G138, G139, G237 - G239) (G236)
g_gruppe[23].nr | 161, 162 (G161, G162)
g_gruppe[25].nr | 164, 165 (G164, G165)
g_gruppe[32].nr | 140, 141 (G140, G141)
Parameterisation example: At program start, the permissible G groups are initialised as follows. prog_start.g_gruppe[0].nr 0 (range: WEG_BED) prog_start.g_gruppe[4].nr 17 (range: EBENE) prog_start.g_gruppe[6].nr 25 (range: WRK_UEBER) prog_start.g_gruppe[8].nr 52 (range: DURCHM)

prog_start.g_gruppe[12].nr 71 (range: MASSEINH)

prog_start.g_gruppe[14].nr 90 (range: MASSANG)

prog_start.g_gruppe[21].nr 135 (range: VORST)

prog_start.g_gruppe[22].nr 139 (range: WRK_E_A)

prog_start.g_gruppe[23].nr 162 (range: MPKT_A_R)

prog_start.g_gruppe[25].nr 165 (range: MPKT_KORR)

prog_start.g_gruppe[32].nr 140 (range: CONT_MASK)