# ID 296006

Maximale Anzahl der Zeichen eines zu filternden Fehlertextes wurde überschritten.
Beschreibung | Die maximale Länge eines zu filternden Fehlertextes wurde überschritten. Fehlertexte können sowohl plattform-, kanal- oder achsspezifisch gefiltert werden. ( P-STUP-00186, P-CHAN-00378, P-AXIS-00627)
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung, der zu filternde Fehlertext wird nicht übernommen.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren des zu filternden Fehlertextes.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Angabe zur Lokalisierung des fehlerhaften Eintrags:

- Startuplist- für Hochlaufliste
- Channel- für Kanalparameterliste

Axis- für Achsparameterliste

%2: | Aktueller Wert [-]
Bei Kanal- oder Achsparameterliste wird die Kanal-ID bzw. die logische Achsnummer ausgegeben.
%3: | Aktueller Wert [-]
Filterindex, in der der Fehler aufgetreten ist. error_filter[0].reason
%4: | Aktueller Wert [-]
Zeichenanzahl des angegebenen Textes
%5: | Oberer Grenzwert [-]
Maximale Zeichenanzahl eines Fehlertextes
Fehlertyp | -