# ID 120206

Programmende waehrend aktivem G61-Ueberschleifen aufgetreten.
Beschreibung | Vor Programmende (M30) muss Polynomüberschleifen (G61, G161) abgewählt werden. Weitere Informationen zu Polynomüberschleifen siehe [PROG// Kapitel: Polynomüberschleifen].
Reaktion | Klasse | 2 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Vor Programmende Polynomüberschleifen über G260 abwählen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.