# ID 13427

Maximale Spindeldrehzahl zum Messen wurde überschritten, es wurde auf Max gestellt.
Beschreibung | Die Maximal definierte Spindeldrehzahl (V.E.Max_rpm) wurde überschritten. Die Drehzahl wurde auf den Höchsten Wert gesetzt.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Reduzieren der Spindeldrehzahl beim Zyklusaufruf mit dem Parameter @P27. Alternativ kann der Wert der V.E.Max_rpm Variablen erhöht werden.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm